このたびは、静電電位センサのご検討、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

サポートソフトを正しくお使いいただくために概要をお伝えいたします。


○サポートソフト概要
本サポートソフトは静電電位センサ(DTY-EPS01)と通信を行い、帯電電位の表示、センサの各種設定を行います。

対象機器：DTY-EPS01


■ 作動環境
・対応OS
Windows XP (Pro/SP3), Windows Vista Business, Windows 7 Pro, 
Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro

・コンピュータシステム
□コンピュータ本体：Microsoft社が推奨するプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ
□メモリ：Microsoft社が推奨するメモリ容量
□ハードディスクの空容量：500MB以上
□ディスプレイ：解像度900×600以上（1024×768以上推奨）
□その他：「.NET Framework 4.0」がインストールされていること


■使用前の準備（全対応OS共通）
・事前準備：「Microsoft .NET Framework Version 4.0」、「USB-RS485変換器ドライバ」をインストール　※1
　　　　　（既にインストールされていればインストール不要です。）

・サポートソフト：Zipファイル「ElectricPotentialSensor_SupportSoftware_*_**」をインストール

・サポートソフト取扱説明書：「X904377_ElectricPotentialSensor_SupportSoftware_*_**_inst_*」をダウンロード　

・静電電位センサ取扱説明書：「X904366_Electrostatic Potential Sensor_Ver*_*_inst_*」をダウンロード


※1.インストールソフト名
・Microsoft .NET Framework Version 4.0
  「dotNetFx40_Full_x86_x64.exe」
・USB-RS485変換器ドライバ
  「CDM21228_Setup.exe」

管理者権限でログインしてインストールしてください。また、ログイン名は半角英数字を使用してください。